Schaltwippen austauschen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Sonderthemen
Thema: Rund um Lenkräder
Schaltwippen austauschen:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleiner Schraubenzieher
- Feinmechaniker-Maulschlüssel
- Schaltwippen (z.B. von RS-Parts)
Die originalen Schaltwippen können recht einfach entfernt werden. Sie müssen nur kräftig und gerade abgezogen werden.
Jetzt das Lenkrad so schräg stellen, dass man jeweils von unten frei an den Schaltwippen-Befestigungen arbeiten kann.
Nun werden die neuen Schaltwippen vorbereitet. Dazu die mitgelieferten Schrauben einsetzen und deren Muttern aufdrehen.
Die Muttern werden nicht ganz aufgedreht. Sie werden erst später am Lenkrad fest verschraubt.
Nun die Schaltwippe auf das Lenkrad setzen. Mit dem Feinmeschaniker-Maulschüssel die Mutter festhalten und mit dem Schraubenzieher die Schraube fest anziehen.

Beispiele von Roadster-Schaltwippen:

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Sonderthemen >
- Rund um Lenkräder >
- Schaltwippen austauschen >