Motorsteuergerät

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Motorsteuergerät (MEG):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er Torx-Bit + kleine Ratsche
- Spitzzange
- kleiner Schraubendreher
- langer Schlitzschraubendreher
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
Das MEG sitz an der rechten Seite des Luftfilterkastens. Zuerst den Ventilator des Ladeluftkühlers demontieren (siehe Ausbau / Einbau: Ladeluftkühler-Ventilator), um mehr Platz zu erhalten. Dies ist sehr einfach und geht recht schnell.
Nun werden die zwei Anschlußkabel des MEG gelöst. Dazu muss sichergestellt sein, das die Zündung ausgeschaltet ist. Es ist nicht nötig die Batterie abzuklemmen. Die Stecker besitzen je eine dicke Kunststoff-Verriegelung. Diese wird mit einem langen Schraubenzieher in Richtung Fahrzeugheck entriegelt (heraus gedrückt). Dabei löst sich bereits der Stecker und er kann einfach abgenommen werden.
Beim Entriegeln des unteren Steckers am MEG ist eventuell die Ladeluftleitung (Luftfilterkasten zu Turbo) etwas im Weg. Es gestaltet sich dann einfacher, wenn man diese kurz löst und vom Luftfilterkasten abzieht (einfache Schlauchschelle!). Nun liegt das MEG frei.
Um es vom Luftfilterkasten zu lösen, müssen acht Schrauben gelöst werden (20er Torx-Bit). Die unteren 3 Schrauben sind am schwierigsten zu lösen, da hier der Platz sehr begrenzt ist. Man sollte mit einer möglichst kleinen Ratsche und kurzem Torx-Bit arbeiten.
Anschließend kann das MEG nach oben herausgenommen werden.
Für den Einbau muss die Ladeluftleitung (Luftfilterkasten zu Turbo) gelöst und abgezogen werden (falls man dies nicht schon wie oben beschrieben getan hat!). Dazu die Schlauchschelle mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher öffnen und das Rohr gerade abziehen. Der untere Stecker am MEG kann ansonsten nicht aufgesteckt werden. Vor dem Aufstecken der einzelnen Stecker die Kunststoff-Verriegelung so einschieben, das die 4 im rechten Bild gezeigten Vertiefungen sichtbar sind. Die Stecker gerade aufsetzen, leicht andrücken und durch Einschieben der Verriegelung wieder fest stecken.
Zum Öffnen des MEG müssen die 4 Schrauben an den Ecken gelöst werden (15er Torx).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Motorsteuergerät >