Schaltknauf

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Schaltknauf:
Der serienmäßige Knauf ist nur gesteckt. Durch leichtes bewegen (vor und zurück) bekommt man den Knauf ohne jeden Kraftaufwand herunter. Dabei darf man auf keinen Fall auf den Softtouch-Knopf drücken, andernfalls wird der Mikroschalter zerstört. Man darf ebenfalls nicht unterhalb des Knaufs zupacken. Ansonsten könnte man sich am Mikroschalter schneiden, oder ihn abreißen.
Den Schalthebel in Stellung „N“ stellen und den Schaltknauf gerade nach oben abziehen. Mit ein wenig hin und her hat man den Knauf dann auf einmal in der Hand.
Um das Akzentteil um Schaltknauf und Zündschloss zu lösen, mit einem kleinen Schraubenzieher darunter hebeln und abnehmen.
Nachträglich eingebaute Schaltknäufe sind meist mit ein bis drei kleinen Imbusschrauben am Schaltstock festgeklemmt.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Schaltknauf >