Fronthaube

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Fronthaube:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 30er Torx-Bit
- kleiner Schraubenzieher
Rechts und links, an den äußersten Ecken der Fronthaube (frontscheibenseitig), befinden sich in der Kunststoff-Abdeckung unter den Scheibenwischern jeweils eine dünne Abdeckkappe. Diese müssen entfernt werden, um an die hinteren Verschraubungen der Fronthaube zu gelangen. Die Kappen können, bei geöffneter Fronthaube, leicht von unten herausgedrückt werden. Wer nicht mit den Fingern dort hinkommt, kann mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. von unten leicht hebeln. Man sollte nicht von oben mit einem Schraubenzieher arbeiten, da der Kunststoff extrem kratzempfindlich ist!
Nun können die darunter liegenden Schrauben (30er Torx-Bit) gelöst werden. Zusätzlich müssen noch zwei weitere Schrauben (ebenfalls 30er Torx-Bit) gelöst werden. Die Schrauben sitzen sehr fest. Aber Vorsicht: Danach ist die Fronthaube komplett gelöst und kann abgenommen werden!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Fronthaube >