Handbremsen-Knopf ist herausgesprungen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Handbremsen-Knopf ist herausgesprungen:
Wenn plötzlich der Handbremsen-Knopf samt Feder aus der Handbremse springt, ist diese nicht mehr zu lösen. Eventuell kann man sich zum Lösen behelfen, indem man den Handbremshebel ganz nach oben zieht und den Knopf mehrfach eindrückt.

Zum Reparieren des Problems hat man folgende Möglichkeit. Handbremsen-Verkleidung abbauen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Handbremsenverkleidung), um an den eigentlichen Metall-Handbremshebel zu gelangen.
Der Hebel besteht aus zwei Seitenteilen. Diese vorne mit einem Schraubenzieher etwas auseinander ziehen und den Handbremsen-Knopf wieder zurückdrücken. Sollten sich die metalleneren Seitenteile zu leicht auseinander drücken lassen, sollte man sie mit etwas Panzertape rundherum abkleben. Handbremsenverkleidung wieder anbauen.
Sollten die Kunststoff-Plastiknasen am Handbremsen-Knopf komplett abgebrochen sein, ist diese Art der Reparatur nicht mehr möglich. In diesem Fall muss ein komplett neuer Handbremshebel (ca. 60,- EUR) verbaut werden, da es den Handbremsen-Knopf nicht einzeln zu kaufen gibt!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Handbremsen-Knopf ist herausgesprungen >