Umbau 1 (Zündschloss ohne Startfunktion)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Startknopf-Umbaumöglichkeit 1 (Zündschloss ohne Startfunktion):
Wie die originalen Startknöpfe funktionieren, ist zuvor ja bereits beschrieben wurden. Es gibt sehr viele Diskussionen und unterschiedliche Meinungen zu der Funktion des Zündschlosses bei verbautem Startknopf, da dieses weiterhin seine volle Funktion besitzt. Viele Roadsterfahrer hätten lieber eine eingeschränkte Zündschlossfunktion in Verbindung mit dem Startknopf. Mit ein wenig Bastelei kann man sich auch diesen Wunsch erfüllen.
Wenn man an der Kupplung vom Adapterkabel das Kabel D grau/blau) auspinnt, kann man mit dem Zündschlüssel nicht mehr Starten, sondern nur noch mit dem Startknopf.
Dazu muss man an der Kupplung die Sekundärverriegelung durch Ausclipsen der beiden Rastnasen aufklappen.
Dann einen kleinen spitzen Schraubendreher von oben in die Kupplung stechen, die Rastnase des Steckers zurück biegen und das Kabel aus der Kupplung ziehen. Den Stecker noch mit Isolierband oder Schrumpfschlauch isolieren.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Umbau 1 (Zündschloss ohne Startfunktion) >