Schaltknauf-Knopf funktioniert nicht

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Schaltknauf-Knopf funktioniert nicht:
Wenn man am Schaltknauf-Knöpfchen nicht mehr von Automatik auf Schaltung, oder anders herum umschalten kann, liegt das eventuell an einem gebrochenen Taststift. Ist dieser nicht komplett abgebrochen, kann man den Schaltknauf mit ein wenig Bastelei wieder reparieren.

Schaltknauf abziehen und bei gedrückter Taste hinein schauen. Ist kein Stift zu sehen oder fühlen, ist er abgebrochen!
Schaltknauf zerlegen. Dazu das Plastikunterteil auf der Tastenseite ca. 5mm und "von innen" aufhebeln. Die Taste erst links, dann rechts sachte herausdrücken. Vorsicht: Schnappnasen. Taste und Feder entnehmen.
Wenn die Taste draußen ist, das Plastikunterteil abziehen. Ist nur geclipt. Nicht abziehen solange Taste noch drin ist, da sonst Feder und Taste verkanten und abbrechen könnten!
Taste anschauen. Wenn der Stift ansatzweise noch vorhanden ist, kann man ihn mit einem Plastikröhrchen (Modellbau, Antennenverlegung, Bowdenzug) verlängern. Dazu ca. 1,5cm abschneiden und bis Anschlag über den Stift schieben.
Den Schaltknauf auf den Schalthebel stecken (ohne das Plastikunterteil) und die Taste vorsetzen. Die Taste sollte von oben betrachtet etwas vorstehen. Jetzt kann man prüfen, wie lang das Röhrchen sein muss. Gegebenenfalls etwas kürzen.
Wenn alles passt, den Schaltknauf wieder zusammensetzen und den Schalthebel aufstecken.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Schaltknauf-Knopf funktioniert nicht >