Handbremsen-Verkleidungen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Handbremsen-Verkleidungen:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 15er + 20er Torx-Bit
- kleiner Schraubenzieher
Die normale Handbremsen-Verkleidung (Bild links) muss zum Ausbau fest gegriffen und kraftvoll nach vorne abgezogen werden.
Die Handbremsen-Verkleidung mit Armlehne (Bild rechts) wird zum Ausbau losgeschraubt. Dazu die 4 Torx-Schrauben herausdrehen. Die oberen beiden Schrauben sind 15er Torx-Bits und die unteren Beiden 20er Torx-Bits. Jetzt können die zwei Seitenteile auseinander geklappt werden (ein kleiner Schraubenzieher kann dabei als Hebel helfen!). Wenn die Seitenteile leicht auseinander geklappt sind, kann die Armlehne leicht nach oben abgenommen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Handbremsen-Verkleidungen >