Kühler

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Kühler:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleiner Schraubenzieher

- großer Schlitz-Schraubenzieher
- 20er Torx-Bit
- 30er Torx-Bit
- 8er Torx-Nuss
- 10er Nuss / Ratsche / kleine Verlängerung
- Spitzzange
- 2 Auffangbehälter
- 2 neue Schlauchschellen für Wiedereinbau
- Auffahrrampen oder Hebebühnen erleichtern den Ausbau!
Um den Kühler ausbauen zu können müssen zuvor folgende Teile demontiert werden:
- Front-Kofferraumwanne
- Unterboden
- Kühler-Ventilator
Die Schellen an den Kühlmittelschläuchen des Kühlers mit einem Schraubenzieher oder einer Spitzzange öffnen. Die Schläuche abziehen und das auslaufende Kühlmittel auffangen.
Wenn man von unten rechts und links neben den Kühler schaut, sieht man je Seite eine Schraube (8er Torx-Nuss), die den Kühler halten. Diese heraus schrauben und den Kühler entnehmen.
Hier noch zwei Bilder des demontierten Kühlkörpers:

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Kühler >