Türen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Türen:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 12er Torx-Nuss
- 20er Torx-Bit
Zuerst die Scheinwerfer demontieren (siehe Beleuchtung: Scheinwerfer / Fernlicht).
Dann die Frontschürze demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Frontschürze).
Jetzt die Fenster herunterfahren und die Türverbindungs-Stecker lösen. Dazu müssen die äußeren Kunststoffabdeckungen in den Fußräumen gelöst werden. Hinten im Durchführungsloch der Türkabel befindet sich je eine Scharnierschraube (12er Torx-Nuss), die gelöst werden muss. Vorsicht: Die Schraube fällt leicht in die A-Säule!
Nun werden die schwarzen Kunststoffträger abgeschraubt. 4 Schrauben (20er Torx-Bit). Jetzt die Türscharniere von den A-Säulen schrauben. 3 Schrauben (12er Torx-Nuss) und die Türen abnehmen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Türen >