Wartungsintervallanzeige

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Deaktivieren / Aktivieren von Funktionen
Wartungsintervallanzeige:
Die Wartungsintervall-Anzeige informiert über Zeitpunkt und Umfang des nächsten Service-Termins. Im Display des Tachos / Bordcomputers erscheinen dann 1 oder 2 Schraubenschlüssel (je nach Serviceumfang). Zum Zurücksetzen folgendermaßen vorgehen:
∠ Zündung einschalten.
∠ Zweimal kurz den mittleren Knopf des Kombiinstrument drücken -> aktueller Stand der Wartungsintervallanzeige wird angezeigt.
∠ Zündung ausschalten.
∠ Den mittleren Knopf des Kombiinstrument drücken, gedrückt halten und dabei die Zündung wieder einschalten.
∠ Den mittleren Knopf weiter gedrückt halten bis die WIA auf den Grundwert zurückgesetzt wird (Signalton!).

Der gesamte Vorgang sollte zügig durchgeführt werden!
Hinweis: Die Rücksetzung der WIA kann zum Verlust der Herstellergarantie führen!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Deaktivieren / Aktivieren >
- Wartungsintervallanzeige >