Seitliche Heckscheiben (Coupe)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Seitliche Heckscheiben (Coupe):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 30er Torx-Bit
Kofferraumdeckel öffnen
Die 8 Schrauben je Seite vorsichtig lösen und abschrauben (4 Hände sind hierbei ganz hilfreich - einer hält die Scheibe von außen, der andere schraubt von innen!).
Scheibe nach außen abnehmen. Dabei aufpassen, dass man die 2 weißen Führungsbuchsen im oberen Bereich der Scheibe nicht verliert, sie sind nur gesteckt!
Metallrahmen, auf dem die Scheibe gesessen hat, von Verschmutzungen reinigen. Gummidichtung an der Scheibe auch reinigen, falls diese verschmutz ist.
Die grauen Kunststoffrahmen etwas nach innen in den Kofferraum ziehen, so dass man ca. 2cm Luft zu dem Metallrahmen hat. Dabei aber aufpassen dass man nix verkratzt. Der Kunststoff ist sehr empfindlich!
Für den Zusammenbau, die Scheibe mit den weißen Führungsbuchsen wieder oben in den Metallrahmen einsetzen. Den Kunststoffrahmen von innen wieder in Position bringen und die Schrauben einsetzen (anfangs nur leicht vordrehen!). Die Schrauben müssen ganz leicht in die Gewindebuchsen (Messing) der Scheibe gehen. Darauf achten das die Gummilippe nicht umknickt, sonst wird es undicht!
Schrauben vorsichtig immer fester ziehen, damit keine Verspannungen auftreten. ACHTUNG: Nicht zu fest, denn sonst reißen die Messingbuchsen aus der Scheibe!
Sollte doch eine der Messingbuchsen ausreißen, nützen Heißkleber und andere Kittversuche nur recht wenig, da es nicht dauerhaft hält. Am Besten säubert man das Gewinde und hält es mit einer Spitzzange o.ä. über eine Flamme (z.B. Lötbrenner), um es zu erhitzen. Dann sofort in die eigentliche Position eindrücken (Auf die Richtung achten!). Die Hitze schmilzt den Kunststoff an und verbindet beide Teile wieder miteinander. Um den Kunststoff vor weiterem Schmelzen zu schützen, kann mit einem Sprühmittel das den Kunststoff nicht angreift abgekühlt werden (z.B. Bremsenreiniger ohne Aceton!).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Seitliche Heckscheiben (Coupe) >