Tempomat (original Smart)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Tempomat (original SMART):
1. Bei Fahrzeugen mit Servolenkung:
Fahrzeuge die eine Servolenkung besitzen, haben den zusätzlichen Kabelsatz für die Tempomat-Steuerung am Wischerhebel bereits vorgerüstet. Meist ist dieser mit Isolierband am Kabelbaum unter dem Kombiinstrument befestigt. Daher muss hier nur der Wischerhebel gegen einen mit Tempomat-Steuerung getauscht und die Funktion im SmartCenter freigeschaltet werden!
2. Bei Fahrzeugen ohne Servolenkung:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Wischerhebel mit Tempomatsteuerung (Q 0012540 V004 C96A 00)
- 3x 1,5m Kabel 0,25mm² (in unterschiedlichen Farben) + 6 Kabelschuhe (die dann auch in die SAM passen) oder
- passender Mercedes Kabelsatz incl. Kabelschuhe (Mercedes CA001 540 94 05 ; ca. 6,- € ; Kabelsatz ist nicht von Smart!) - Originalstecker für Tempomatsteuerung (z.B. aus einem Unfall-42, oder eine beliebige 3-polige Steckverbindung)
- 10er Torx-Bit
- eventuell Lötmaterial
- Isolierband

Einbau:Zuerst die Zündung ausschalten und die Batterie abklemmen!
An jedem der drei 1,5m langen Kabel des Original-Steckers einen Kabelschuh befestigen / passenden Mercedes-Kabelsatz benutzen (siehe oben).

Jetzt wird das Kombiinstrument ausgebaut (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Kombiinstrument / Tacho!).
Nun den alten Wischerhebel nach oben abziehen. Dazu die Befestigungsklammer zwischen den Befestigungspunkten drücken. Den Kombistecker vom Hebel abziehen.
Dann den Sicherungskasten (SAM) ausbauen.
Auf der in Fahrtrichtung vorderen Seite ist eine Lasche, die man drücken muss. Nun kann man das SAM nach unten ziehen.
Auf der in Fahrtrichtung hinteren Seite mit einem flachen Schraubendreher in der Mitte eine Lasche wegbiegen und die SAM nach oben drücken. Das SAM leicht drehen und in den Fußraum hängen lassen.
Der schwarze Stecker ist N11-8, der weiße Stecker N11-9.
Hier die Anschlussbelegung:
Stecker Bedienhebel Pin 1 -> SAM Stecker N11-9 Pin 7
Stecker Bedienhebel Pin 2 -> SAM Stecker N11-8 Pin 11
Stecker Bedienhebel Pin 3 -> SAM Stecker N11-9 Pin 10
Den schwarzen Stecker N11-8 durch Umlegen des grauen Hebels abziehen. Dazu die Nase auf dem Stecker drücken.
Dieser Stecker ist eigentlich nur ein Gehäuse für 2 weitere Stecker, wovon der Graue gebraucht wird. Dazu das Sammelgehäuse seitlich mit einem kleinen Schraubendreher leicht aufbiegen und den grauen Stecker herausziehen.
Der Stecker ist an den Ecken mit den Zahlen 1, 10, 11 und 20 beschriftet, was die Pin-Belegung anzeigt. Hier wird Pin 11 benötigt. Einfach ein Kabel mit Kabelschuh einstecken, bis ein Klicken das Einrasten bestätigt. Ein Pfeil auf der Seite zeigt die Einschubrichtung, um den Stecker wieder richtig in das Gehäuse zu schieben. Dieses dann wieder in das SAM stecken und verriegeln.
Nun den weißen Stecker N11-9 genauso ausbauen, ebenso seinen grauen Innenstecker.
Hier benötigt man die Pins 7 und 10. In diese die zwei noch übrigen Kabel mit den Kabelschuhen einstecken, bis ein Klicken das Einrasten bestätigt.
Den Stecker wieder zusammenbauen und in dem SAM verriegeln.
Die drei neuen Adern nun zu einen dünnen Kabel zusammendrehen und am Kabelbaum nach oben führen. Mit Isolierband befestigen.
Jetzt das SAM in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Dabei sorgfältig darauf achten, keine Kabel einzuklemmen.
Den neuen Kabelstrang aus den drei Adern zum Bedienhebel führen und auf die richtige Länge schneiden. Den Originalstecker aufstecken. Wer keinen Originalstecker hat, befestig an dieser Stelle auch Kabelschuhe in einer sonstigen 3poligen Steckverbindung, die dann am Wischerhebel angesteckt wird.
Zuletzt alles wieder zusammenbauen und die Tempomatfunktion im SmartCenter freischalten lassen (kann auch vor dem Umbau geschehen!).
Beim Aufspielen der Software wird es eine Fehlermeldung geben: "Servo Steuergerät nicht gefunden!". Man kann die Software aber trotzdem aufspielen und aktivieren lassen und dann nach Anleitung weiter verfahren...
Noch nicht getesteter Tipp!
Der Audiostecker von CD-Rom Laufwerken soll für die Steckverbindung zum Tempomathebel gut passen!
Bei Smart gibt es ein Reparaturkabel, das Steckerseitig exakt in den Tempomat-Wischerhebel passt. SAM-seitig ist es offen und hat auch schon die richtige Länge. Es ist eigentlich für den ForTwo und kostet 9,00 € (Nr. C0015378V001000000).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Tempomat (original Smart) >