MDC-Startknopf-Defekt

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

MDC-Startknopf-Defekt:

Ein defektes Startrelais vom MDC-Startknopf, kann den Roadster auf unterschiedlichste Weise durcheinander bringen. Folgende Fehler sind bereits aufgetreten:
- Der Roadster startet bereits bei einmaligem Drücken des Knopfes (normal = Zündung ein!).
- Laut Display können zwar Gänge geschaltet werden (Anzeige: A/N/R), aber der Roadster kuppelt nicht ein.
- Wenn die Zündung bei (laut Display) "eingelegtem" Rückwärtsgang geschaltet wird, startet der Roadster, wenn man den Schalthebel nach vorne drückt.
Das Problem ist, dass das Startrelais des MDC-Startknopfes festhängt und somit dauerhaft Schlüsselposition 2 schaltet. Schlüsselposition 2 bei laufendem Motor versetzt das MEG 1.1 des Roadsters in einen Modus, in dem man die Gänge zwar durchschalten kann, aber dann nicht eingekuppelt wird.
Zur Lösung des Problems muss die komplette Startknopf-Elektronik ausgetauscht werden. Der Tausch nur des Relais hilft leider nicht, da das Startmodul durch den Defekt ebenfalls einen Schaden erlitten hat. Sonstige Defekte am Roadster sind nicht bekannt!
Für weitere Infos zum MDC-Startknopf, siehe Ein- / Umbauten: Startknopf von MDC.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- MDC-Startknopf-Defekt >