Nebelscheinwerfer lackieren (innen)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Beleuchtung
Nebelscheinwerfer lackieren:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit (Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- Schraubenzieher / Kreuzschlitzschraubenzieher
- kleines Messer
- Schleifpapier
- hitzebeständige Farbe
- Silikon
- Reinigungsmittel
Zuerst werden die kompletten Nebelscheinwerfer ausgebaut (siehe Beleuchtung: Nebelscheinwerfer / Frontblinker / Standlicht (Ausbau/Wechsel)!).

Nun die 4 Kreuzschrauben lösen und den Nebelscheinwerfer herausnehmen.
Den Scheinwerfer bei ca. 100° C einige Zeit in den Backofen legen. Danach ist der Klebstoff weich und man kann vorsichtig mit einem Messer Glas und Gehäuse trennen.
Nun die Klebereste entfernen, den Reflektor des Blinkers abkleben und die Oberfläche mit Schleifpapier anschleifen.
Jetzt kann die Fläche mit schwarzer hitzebeständiger Farbe lackiert werden.
An den markierten Stellen (rote Pfeile), die vorher entfernten Stücke einsetzen und das Glas mit Silikon wieder einkleben.
Die Teile gleichmäßig zusammendrücken und evtl. nochmals von außen mit Silikon abdichten.
Die Nebelscheinwerfer wieder einsetzen, festschrauben und alles wieder einbauen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Beleuchtung >
- Nebelscheinwerfer lackieren (innen) >