Frontschürze (Kotflügel einzeln abnehmbar)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Frontschürze (Kotflügel einzeln abnehmbar machen):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er + 25er Torx-Bit(Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- Schraubenzieher
- 2 Spreiznieten
- Bohrmaschine + Bohrer (passend zu Spreiznieten!)
Zuerst die Scheinwerfer demontieren (siehe Beleuchtung: Scheinwerfer / Fernlicht (Ausbau / Wechsel)).
Dann die Frontschürze demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Frontschürze).
Jetzt noch das Frontpanel von den Kotflügeln lösen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Frontpanel).

Sobald alles demontiert ist, kann das Frontpanel direkt wieder angebaut werden (ohne Kotflügel). Wenn die Originalschrauben oben festgezogen sind und das Panel am Unterboden wieder eingehakt wurde, sitzt es auch ohne Kotflügel fest genug.
Jetzt werden die Kotflügel einzeln aufgesetzt (Blinker nicht vergessen!) und mit allen Originalschrauben verschraubt. Zusätzlich werden die zwei 20er Torx-Schrauben (Pfeil), die beim Trennen von Kotflügeln und Frontpanel gelöst wurden, von hinten eingeschraubt. Jetzt sind auch die Kotflügel wieder fest verschraubt. Einzig unten, vor dem Unterboden, fehlt nun etwas Halt. Aus diesem Grund werden hier zwei Spreiznieten (eine je Seite!) eingesetzt. Dazu mit einem passenden Bohrer an den markierten Stellen (Kreise) durch die zwei übereinander liegenden Panelteile bohren und die Spreiznieten einsetzen.
Spreiznieten können bei Smart als Ersatzteil unter der Teilenummer: 0007370V000L04600 bezogen werden (0,40 EUR / Stück).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Frontschürze (Kotflügel einzeln abnehmbar) >