Wartungsintervalle / Inspektionen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Allgemeine Informationen
Wartungsintervalle / Inspektionen:
Der Roadster muss offiziell alle 10.000 km bzw. alle 12 Monate zur Inspektion. Dabei hat man ca. 1000 km, oder 1 Monat Toleranzzeit/-km. Es gibt eine Art Faustformel, die eine Überschreitung von 10% zulässt.
Bis Ende 2003 gab es den Wartungsumfang A, B und C. Seit Anfang 2004 gibt es nur noch die Wartungsumfänge A und B, die sich alle 10.000 km abwechseln. Dabei ist der Wartungsumfang A ein so genannter Pflegedienst und der Wartungsumfang B, der um einiges umfangreichere Wartungsdienst. Weiterhin gibt es noch spezielle Zusatzarbeiten mit höheren Zeitintervallen, oder die nach Bedarf durchgeführt werden.
Der Roadster zeigt in der so genannten WIA (Wartungsintervallanzeige des Kombiinstruments) zeitnah die nächste nötige Wartung an. Diese wird dynamisch aus verschiedenen Parametern der persönlichen Fahrweise errechnet. Der Pflegedienst wird durch ein Schraubenschlüssel-Symbol angezeigt, der Wartungsdienst durch zwei Schraubenschlüssel-Symbole. Wenn man wissen möchte, wie viele Kilometer noch bis zur nächsten Wartung gefahren werden können, muss man den großen Knopf auf dem Kombiinstrument 2mal drücken. Es werden einem dann die Restkilometer in 100km-Schritten angezeigt. Wenigfahrer (unter 10.000km) bekommen eine Anzeige der letzten 30 Tage, bis zur fälligen Inspektion.

Wartungsumfang A (Pflegedienst):

Wartungsumfang B (Wartungsdienst):

Zusatzarbeiten:

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Allg. Informationen >
- Wartungsintervalle / Inspektionen >