Luftfilter

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Luftfilter:
Den Luftfilter auszuwechseln ist sehr einfach. Öffne die Motorraumabdeckung und lege sie beiseite. Auf der linken Seite des Motors siehst Du nun den schwarzen Filterkasten. Der Deckel ist an seinen 4 Ecken mit Metallklammern befestigt. Ganz links (im Bild oben!) sitzt eine Klammer unterhalb des Kofferraumbleches. Man kann sie aber leicht erreichen!
Um die vier Klammern zu öffnen, diese nach außen wegdrücken.

Jetzt noch den Haltesteg nach vorne drücken und der Filter kann entfernt werden.
Der leere Luftfilterkasten sollte bei dieser Gelegenheit auch direkt von darin befindlichen Schmutzpartikeln gereinigt werden. Am besten kurz aussaugen.
Links der original Smart-Luftfilter (12,- €)und rechts ein K&N Sportluftfilter (ca. 50,- €). Für einen neuen Filter siehe auch den Themenbereich Einstellen/Wartung: Ersatzteile für die Wartung!
Durch verstopfte Luftfilter ist bereits folgendes Problem aufgetreten:
Der Ladedruck kommt erst bei hohen Umdrehungen, fast so als ob der Turbo defekt wäre. Grund ist, das Dreck den Filter verstopft. Und wenn keine Luft durch kommt, kann auch kein Ladedruck entstehen. Ein Luftfilter darf also nicht zu lange gefahren werden. Sportluftfilter sollten ruhig öfters als angegeben gereinigt werden.
Damit das SmartCenter einen Sportluftfilter im Rahmen einer Inspektion nicht austauscht, kann man sich solch einen Aufkleber auf den Deckel des Luftfilterkastens kleben!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Luftfilter >