Geräusche beim Bremsen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Sonderthemen
Thema: Rund um die Bremsen
Geräusche beim Bremsen / Bremsbeläge lösen sich:
1. Verschleißanzeige:
Die Roadster-Scheibenbremsbeläge haben eine akustische Verschleißwarnung. Diese ist in Form eines flachen gebogenen Metall-Plättchens an der Rückseite der Beläge angebracht und wird bei abnehmender Belagstärke über die Reibung der Beläge zum Vibrieren gebracht. Durch diese Vibrationen entsteht dann ein hoher, quietschender Ton.
Spätestens dann sollten die Bremsbeläge ausgetauscht werden, siehe Ausbau / Einbau der vorderen Bremsen (Scheiben und Beläge).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bremsbeläge lösen sich:
Es ist vielfach vorgekommen, dass sich die Bremsbeläge von ihren Trägerplatten gelöst und so teilweise auch im Bremsträger verkeilt haben. Dies kann während der Fahrt zu gefährlichen Situationen führen, da plötzlich das komplette Rad blockieren könnte. Bei Verlust eines Bremsbelages hätte ein erstes Bremsen keine Wirkung. Erst nach mehrmaligem Pumpen wäre wieder eine reduzierte Bremswirkung vorhanden.

Was kann darauf schließen lassen:

- Roadster bricht bei Vollbremsung seitlich aus.
- Lautes metallisches Knacken/Knallen/Scheppern von vorne.
- Lauter werdendes Pfeifen/Quietschen von vorne.
- Rattern von vorne.
- Man tritt beim Bremsen ins Leere.
- Klacken beim Ende des Bremsvorganges/Anhaltens.

Wie kann man die Bremsbeläge kontrollieren:

- Das Rad abmontieren.
- Evtl. ist ein Riss zwischen Belag und Trägerplatte schon jetzt sichtbar.
- Mit einem Schraubenzieher kann man testen, ob sich der Belag gegenüber dem Träger bewegen lässt.
- Rechts und links der breiten Seiten der Bremsbeläge bildet sich oftmals ein Rostrand auf der Bremsscheibe, da die Bremsbeläge diesen Teil ja nicht berühren. Sind die Beläge lose und wandern, schleifen sie somit auch diesen Rand ab. Fehlt also dieser Rand könnte das ein Anzeichen für lose Bremsbeläge sein!

Zur genaueren Kontrolle muss man den Bremssattel abklappen und die Beläge herausziehen, siehe Ausbau / Einbau der vorderen Bremsen (Scheiben + Beläge).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Sonderthemen >
- Rund um die Bremsen >
- Geräusche beim Bremsen >