Innenkotflügel

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Innenkotflügel:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Wagenheber
- Radmutternschlüssel / Drehmomentschlüssel (Reifen abbauen)
- 10er Nuss und Schlüssel (Innenkotflügel abbauen)
- kleiner Schraubenzieher o.ä. (Spreiznieten lösen)
Innenkotflügel (hinten):
Um an den hinteren Innenkotflügel zu gelangen, muss erst einmal das Rad dort abgenommen werden.
Nun wird der Innenkotflügel entfernt. Dazu zuerst die drei Spreiznieten lösen (rote Kreise).
Jetzt noch die drei Kunststoff-Muttern (10er) oben am Innenkotflügel losschrauben.
Nun kann man den Innenkotflügel herausnehmen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Innenkotflügel >