Scheinwerferabdeckungen (einfacher abnehmbar)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Scheinwerferabdeckungen (einfacher abnehmbar):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er + 25er Torx-Bit(Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- Dremel
Die Scheinwerferabdeckungen am Roadster sind recht schwer demontierbar. Vielfach ist es schon vorgekommen, dass eine Abdeckung beim Ausbau gerissen ist. Mit einer minimalen Veränderung kann man dieses ändern. Dazu die Scheinwerferabdeckungen demontieren (siehe Beleuchtung: Scheinwerfer / Fernlicht (Ausbau / Wechsel)!
Die Abdeckungen sind außen mit je zwei Kunststoffstegen an der darunter liegenden Scheinwerferhalterung eingerastet. Diese Stege sitzen sehr fest in ihren Aufnahmen und sorgen daher für den schweren Ausbau.
Wenn man diese Stege mit einem Dremel abschleift (ca. auf 1mm stehen lassen!), lassen sich die Abdeckungen zukünftig sehr einfach montieren und auch demontieren!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Scheinwerferabdeckungen (einfacher abnehmbar) >