Kindersitzbefestigungen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Sonderthemen
Kindersitzbefestigungen:
Siehe auch das Smart-Infoheft „Kinder im Smart“ aus dem Download-Bereich!
Allgemeines
Wer Kinder im Auto mitnimmt, benötigt einen entsprechenden Sitz. Kindersitze orientieren sich nach der Größe und dem Gewicht des Kindes. Man unterscheidet die Gruppen 0+ für Kinder bis 13 kg, Gruppe 1 für Kinder von 9 bis 18 kg und die Gruppe 2+3 von 15 bis 36 kg.
Ein Baby (Gruppe 0+) wird in der Babyschale transportiert. In der Babyschale liegt das Baby mit dem Rücken zur Fahrrichtung. Dadurch können die besonders empfindlichen Körperzonen Kopf, Hals und Rücken bei einem Aufprall besser abgestützt werden. Dabei ist es zwingend, dass der Airbag abgeschaltet ist, weil er beim Auslösen das Kind verletzen könnte. Die dauerhafte Deaktivierung, beziehungsweise der Ausbau des Beifahrer-Airbags ist nicht zulässig. Bei einer durch den Fahrzeughalter / Fahrzeugführer veranlassten Änderung ist von einem Erlöschen der Betriebserlaubnis auszugehen.
Ein Kleinkind (Gruppe 1) wird in einem Kindersitz transportiert. Für größere Kleinkinder (Gruppe 2+3) wird eine Sitzerhöhung, ggf. mit Rückenlehne und Kopfstütze verwendet.
Kindermitnahme in der Babyschale
Wird ein Baby im Roadster mitgenommen, so ist hierfür (1) die Schnellbefestigung, (2) das Basisfix und (3) die Smart Babyschale notwendig. Gemäß den Anforderungen von Smart wurde die Smart Babyschale von Storchenmühle speziell gefertigt und ist ausschließlich für die Verwendung in Smart-Fahrzeugen konzipiert und zertifiziert. Sie verfügt über eine automatische, situationsangepasste Abschaltung des Beifahrer-Airbags. Nur dieses System entspricht dem gesetzlich geforderten Schutz.
1. Schnellbefestigung
Die Schnellbefestigung dient als Befestigungspunkt für das Basifix am Beifahrersitz und sorgt gleichzeitig für die Abschaltung des Beifahrer-Airbags. Es handelt sich um eine Stange mit zwei starren Haltern. Sie wird fest mit dem Beifahrersitz verbaut.
Der Stecker der Schnellbefestigung wird in einen freien Steckeranschluss angeschlossen der bereits unter dem Beifahrersitz vorhanden ist.
Die Schnellbefestigung hat für den Roadster die Teile-Nr. C0001848V010000000. Laut smart Center ist die Schnellbefestigung für Fortwo und Roadster identisch.
Die beiden Halter der Schnellbefestigung ragen zwischen Sitzfläche und Rückenlehne durch. In die Anbindungspunkte wird die Babyschale mit dem Basisfix, auf dem sie montiert ist, eingerastet. Nach Vorklappen der Rückenlehne können die Anbindungspunkte der Schnellbefestigung nach hinten durch den Spalt zwischen Rückenlehne und Sitzfläche weggedrückt und der Sitz kann ganz normal mit einem Passagier besetzt werden. Solange kein Kinderrückhaltesystem eingerastet ist, ist der Beifahrerairbag aktiv.
In diese beiden Halter rastet das Basisfix ein. Am linken Halter befindet sich ein Stift, der beim Einrasten zurückgedrückt wird und dadurch die Airbag-Abschaltung bewirkt. Im Display leuchtet die Airbag-Warnlampe auf. Solange die Babyschale korrekt mit der Schnellbefestigung und dem Basisfix montiert ist, schaltet das Diagnosesystem automatisch die Airbags und Gurtstraffer auf der Beifahrerseite ab.
2. Basisfix
Beim Basisfix handelt es sich um ein Gestell, das an der Schnellbefestigung befestigt wird und auf dem die Babyschale arretiert wird. Das Basisfix entspricht nicht der ISOFIX-Norm (weltweite Normung seit 26.02.2004 in Kraft).
Es gibt von Smart ein Basisfix für den Fortwo und eines für den Roadster. Das Basisfix für den Roadster hat die Teile-Nr. C0014481V001000000. Das Basisfix für den Roadster kostet im Smart Center laut Preisliste rund 100 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Es wird sehr selten verkauft und ist daher auch nur selten bei Ebay im Angebot. Das Basisfix für den Fortwo wird relativ häufig angeboten.
Beim Abgleich der Basisfix für Fortwo und Roadster fällt auf, dass beide sehr ähnlich sind.
oben Basisfix Roadster, unten Basisfix Fortwo
links Basisfix Fortwo, rechts Basisfix Roadster (abgestützt)
Die beiden Teile sind bis auf die Länge der vorderen Abstützung baugleich (vergleiche gestrichelte Linien unten).
links Basisfix Roadster (abgestützt), rechts Basisfix Fortwo
Zusätzlich ist in den Rohren der Version für den Fortwo eine Verlängerung eingebaut, die herausgezogen und durch eine einfache Schrauben-Muttern-Sicherung festgestellt werden kann. An der Version für den Roadster sitzen am Ende der Rohre nur zwei Endstopfen aus Plastik.
oben Basisfix Roadster, unten Basisfix Fortwo
Die Länge der Rohre beim Basisfix für den Roadster beträgt ab dem Mittelpunkt des Querrohrs (auf der Oberseite gemessen) genau 23,5 cm.
Rohrlänge Basisfix Roadster
Die Rohre des Basisfix vom Fortwo sind ab dem Mittelpunkt des Querrohrs genau 29,5 cm lang, also 6 cm länger.
Rohrlänge Basisfix Fortwo
Die Verschlüsse, mit denen das Basisfix an der Schnellbefestigung eingerastet wird, sind auf dem unteren Bild offen. Die rot/grüne Anzeige zeigt rot. Zum Schließen wird der grüne Hebel bewegt.
Die Verschlüsse, mit denen das Basisfix an der Schnellbefestigung eingerastet wird, sind auf dem unteren Bild geschlossen. Die rot/grüne Anzeige zeigt grün. Zum Öffnen wird der rote Hebel bewegt.
Der Einbau des Basisfix erfolgt folgendermaßen:
Das Gestell wird auf den Sitz gestellt. Dann werden die Verschlüsse fest an die Halter der Schnellbefestigung (also Richtung Lehne) gedrückt. Dann zieht man den grünen Hebel nach vorne und die Verschlüsse schließen sich. Zum Lösen wird der rote Hebel an der Seite gezogen.
3. Babyschale
Es kann nur die Smart Babyschale in das Basisfix eingebaut werden. Deren Hersteller ist die Firma Storchenmühle; die normalen Sitze von Storchenmühle besitzen eine andere Halterung und können daher nicht mit dem Basisfix verbunden werden.
Bei Babyschalen anderer Hersteller (zum Beispiel Maxi Cosi) wird nur der Sicherheitsgurt zur Befestigung genutzt. Dadurch wird der Airbag nicht deaktiviert und es besteht Gefahr für Leib und Leben des Kindes. Aus diesem Grund sind Babyschalen anderer Hersteller nicht zulässig!
Die Babyschale hat einen Dreipunktgurt. Teilweise werden die Babyschalen bei Ebay mit Sonnenschutz und Sitzverkleinerung angeboten. Es gibt mehrere Stoffvarianten:
Stoff Orange
Teile-Nr.: unbekannt
Stoff blau-weiß groß kariert
Teile-Nr.: Q0010322V002C39Q00
Stoff blau-weiß klein kariert
Teile-Nr.: Q0010322V002C40Q00
Stoff blau mit Motiven
Teile-Nr.: Q0010322V002CP8A00
Stoff Bezeichnung unbekannt
Teile-Nr.: unbekannt
Der Sitz besteht aus einer Kunststoffschale mit einem Tragegriff. Unter dem abnehm- und waschbaren Bezug sind Styropor- und Schaumstoffteile. Der Tragegriff ist verstellbar und muss während der Fahrt flach gestellt werden. Hierzu werden an beiden Seiten Plastikstücke hoch gedrückt, dann kann der Griff in zwei Positionen (flach, hochgestellt) bewegt werden.
Am vorderen Ende des Sitzes ist auf der Unterseite ein Metallhaken. In den Fuß des Sitzes ist zudem ein Metallgestell eingearbeitet. Der Sitz wird mit dem Haken und dem Metallgestell in das Basisfix eingerastet.
Links Querleiste des Metallgestells, rechts Haken
Der Einbau des Sitzes ist einfach. Der Sitz wird mit der Lehne nach vorne auf das Basisfix gestellt und mit dem Haken in das Basisfix eingehängt. Am Basisfix wird die vordere Sicherung (grün) gedrückt. Jetzt kann der Bügel (rot) nach vorne gezogen werden. Das Metallgestell des Sitzes rastet ein und der Bügel klappt über das Metallgestell.
Der Verschluss ist geschlossen und der Sitz gesichert
Wenn noch nicht erfolgt, klappt man den Tragegriff nach hinten. Der Sitz ist sperrig und mit Kind und hochgeklappten Bügel wohl nur schwierig einzubauen.
Der Sitz in eingebautem Zustand
Wenn die Babyschale NICHT verwendet wird, wird diese einfach mitsamt dem Basisfix wieder entriegelt und aus dem Fahrzeug genommen.
4. Zubehör
Es gibt folgendes Zubehör, das nicht im Smart-Zubehörkatalog aufgeführt ist, aber ab und zu bei Ebay angeboten wird:
Hierbei handelt es sich um ein Fahrgestell, auf das die Babyschale aufgesteckt werden kann. Das Gestell hat vier Doppelräder und ist in der gleichen Farbe wie das Basisfix.
Weiter gibt es ein Basisfix von Storchenmühle, das im Gegensatz zum oben gezeigten mit den normalen Gurten in jedem Pkw befestigt werden kann. Damit kann man die Smart-Babyschale auch in anderen Autos einsetzen.
Kindermitnahme im Kindersitz
Wird ein Kleinkind der Gruppe 1 (9 bis 18 kg) im Roadster mitgenommen, so ist hierfür (1) die Schnellbefestigung, (2) der Kindersitz notwendig. Der Kindersitz wird, wie das Basisfix (oben erklärt), in die Schnellbefestigung am Beifahrersitz eingerastet.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Sonderthemen >
- Kindersitzbefestigungen >