Scheinwerferabdeckungen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Beleuchtung
Scheinwerferabdeckungen:
Hier eine Sammlung von Informationen zu den verschiedenen Scheinwerferabdeckungen am Roadster.
Die normalen Scheinwerferabdeckungen gibt es in zwei verschiedenen Farbversionen. Schwarz und Silbergrau, abhängig von der Farbe der Tridionzelle des Roadsters. Schwarze Tridionzelle gleich schwarze Kunststoffteile, Silberne Tridionzelle gleich silbergraue Kunststoffteile.

Wenn man glatt lackierte Abdeckungen sieht, handelt es sich immer um die oben gezeigten Originale, die gefillert und dann lackiert worden sind.
Scheinwerferabdeckungen mit langen feinen Riffeln in Fahrtrichtung sind Weiterent-wicklungen von Smart, um die Teile, z.B. für Sondermodelle, lackieren zu können. Bei glatt lackierten Teilen können die Refelexionen des Lichts in der Lackierung zu stark sein.
Dies gilt ganz besonders beim verbauen von Xenon-Scheinwerfern, deren Licht um einiges heller ist, als das der normalen. Die Riffel sollen zusätzlich auch Spannungsrisse vermeiden, die durch den Temperaturunterschied zwischen dem kalten Kunststoff und den sehr warmen Scheinwerfern entstehen können.
Die geriffelten Scheinwerferabdeckungen eignen sich besonders gut zum Lackieren, da sie auch ungefillert und unlackiert bereits eine glatte Oberfläche besitzen. Es kann somit ein Arbeitsgang gespart werden und eine Lackierung ist günstiger.
Solche Klebefolien dienen ebenfalls der Vermeidung von Reflexionen bei der Nutzung von Xenon-Scheinwerfern.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Beleuchtung >
- Scheinwerferabdeckungen >