Navigation im Roadster

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Audio / Navigation
Navigation im Roadster:
Hier eine kleine Übersicht über verbaute Navigationsgeräte im Roadster!
Als original Festeinbau gibt es das Smart-Radio "Navigator".
Mit einer Einbaublende (Zubehörhandel) kann natürlich auch jedes sonstige DIN-Radio mit Navigationsfunktion eingebaut werden.
Für den Einbau eines Doppel-DIN Moniceivers muss aufwendig umgebaut werden (siehe Audio / Navigation: Doppel-DIN im Roadster).
Mobile Navigationsgeräte:
Links die typische Befestigung für mit einem Saugnapf an der Winschutzscheibe. Rechts ein PDA mit Navigationssoftware. Die Halterung ist auf eine original Smart-Telefonkonsole geschraubt.
Eine gute Möglichkeit um ein mobiles Navi mit Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe mit Strom zu versorgen, ist eine zusätzlich eingebaute Zigarettenanzünder-Steckdose zwischen den Zusatzinstrumenten.
Hier die Lösung eine Saugnapfhalterung in einem Loch in der A-Säulen-Verkleidung zu befestigen.
Diese Lösung ist schon etwas aufwendiger zu bauen, dafür aber sehr innovativ. Das mobile Navi kann einfach aufgesteckt werden. Wird es nicht benötigt, wird die Schublade geschlossen und es ist nichts mehr vom Einbau zu sehen.
Viele Bastler nutzen den mittleren Lüftungsaustritt für verschiedene Umbauten. Auch hier kann ein Navigationsgerät untergebracht werden. Hier eine sehr schnelle Lösung.
Hier noch ein extrem aufwendiger Umbau in einer Selbstbau-Mittelkonsole.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Audio / Navigation >
- Navigation im Roadster >