Logos entfernen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Logos entfernen:
Die Logos vorne und hinten können relativ leicht entfernt werden, da sie nur aufgeklebt sind.
Dazu sollte man etwas Öl hinter die Buchstabenklebung geben. Es löst nichts, aber es verhindert Kratzer. Nun die Buchstaben mit einem Fön vorsichtig erwärmen (umso besser sie erwärmt sind, umso besser bleibt der Kleber an der Rückseite der Buchstaben haften – aber Vorsicht: Nicht zu lange und nicht zu nah!). Die angewärmten Buchstaben jetzt einfach abziehen, oder mit einem langen Stück Zahnseide abschneiden, indem man vorsichtig unter die Klebeschicht fährt und die Zahnseide hin und her bewegt. Wenn die Logos entfernt sind kann man die großen Klebereste mit den Fingern abziehen. Alle feinen Reste entfernt man am besten mit WD-40 Multifunktionsöl, Silikonentferner, oder mit Waschbenzin. Beim Abpolieren dieser Klebereste nicht kreisen, sonder längs polieren, damit keine Hologramme im Lack entstehen!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Logos entfernen >