Batterie-Reset

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Deaktivieren / Aktivieren von Funktionen
Batterie- / Steuergeräte-Reset (Batterie abklemmen):
Beim soggenannten „Batterie-Reset„ handelt es sich um ein einfaches Abklemmen der Batterie für längere Zeit, um gewisse Fehleinstellungen in den Steuergeräten zu löschen. Dieses Vorgehen ansich ist nicht schädlich für den Roadster und wird sogar in den Smart Centern angewendet. Größere Fehlereinträge oder Defekte können mit solch einem Reset allerdings nicht gelöscht werden. Hier zeigt der Reset keinerlei Wirkung oder das Problem tritt nach kurzer Zeit erneut auf. Entsprechende Defekte müssen repariert werden. Liegt aber nur eine Fehlinfo in einem Steuergerät vor, kann der Batterie-Reset bei verschiedensten Problemen Hilfe leisten.
Tritt ein Fehlerbild / Problem nach dem Batterie-Reset erneut auf, liegt ein Defekt oder größerer Fehleintrag vor. In diesem Fall muss der Fehler / Defekt natürlich behoben werden. Sicherheitshalber sollte man das Fahrzeug nach einem Problem immer überprüfen lassen!
Durchführung des Batterie-Resets:
1. Motor aus; Zündung aus; Alle elektrischen Verbraucher aus.
2. Batterie-Pole abklemmen (erst Minus, dann Plus).
3. Die abgeklemmten Batterie-Pole für einige Sekunden aneinander halten.
4. Die Batterie-Pole ca. 30 Minuten abgeklemmt belassen.
5. Batterie-Pole wieder anklemmen (erst Plus, dann Minus)
Bei folgenden Problemen KANN der Batterie-Reset helfen:
1.Notlauf ohne Warnlampen
Das Fahrzeug verliert plötzlich an Leistung, es leuchten aber keine Warnlampen. Meist ist der Batterie-Reset nur Erste Hilfe - Maßnahme, da ein Defekt vorliegt. Siehe hierzu auch Probleme: Notlauf (und mehr)!
2. Drei Striche im Display des Kombiinstruments (Tacho)
Fehler in der Getriebesteuerung und somit die 3 Striche im Display des Kombiinstruments. Siehe hierzu auch Probleme: 3 Striche im Display!
3. Roadster reagiert nicht mehr auf die Funkfernbedienung
Keine Reaktion auf die Funkfernbedienung, der Roadster blinkt aber jeweils einmal bei Betätigung eines Knopfes (Eventuell ebenfalls keine Funktion der Hupe!).
4. Motorwarnlampe leuchtet
Eine leuchtende Motorwarnlampe ohne sonstige, zusätzlich auftretende Probleme. Bei Defekten wird die Motorwarnleuchte schnell erneut leuchten.
5. Kupplungsrutschen
Der Motor dreht hoch, aber die Kupplung packt nicht zu. Erfahrungen zeigen aber, dass der Batterie-Reset, wenn überhaupt, nur kurzfristig hilft. Siehe hierzu auch Probleme: Kupplungsrutschen!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Deaktivieren / Aktivieren >
- Batterie-Reset >