Farbcodes / Lackieren

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Allgemeine Informationen
Farbcodes / Lackieren:
ACHTUNG 1:
Wenn man Teile in der Farbe „Jack Black“ lackieren lassen möchte, sollte man immer die Farbnummer beim Lackierer angeben (C55L), nicht den Namen „Jack Black“. In den meisten Datenbanken und Listen der Farbhersteller und Lackierer ist der Name der Farbe C55L nämlich mit „Jet Black“ bezeichnet. Sucht der Lackierer in seinen Übersichten dann nach dem eigentlichen Namen „Jack Black“, findet er meist die falsche Farbnummer C21L. Dieser Farbton ist dann, gegenüber dem gewünschten, eher dunkelgrau und passt überhaupt nicht!
ACHTUNG 2:
Die offizielle Farbnummer für die silberne Tridionzelle ist C49L. Trotzdem ist es vorgekommen, dass so lackierte Teile etwas dunkler scheinen, da die Farbe vom Werk aus minimale Nuancen besitzen kann. Aus diesem Grund lassen manche Roadsterbesitzer ihre Teile in CA0L lackieren. Dies ist die Farbe der silbernen Panelteile am Roadster. Gegenüber der originalen Tridionzelle, kann diese aber wiederum etwas heller scheinen. Wer es ganz genau haben möchte, sollte einen Lackierer die Farbe bestimmen lassen!
Lackierung Innenraum:
Wer Selbstbau- oder Umbauteile für den Innenraum lackieren möchte sucht oft sehr lange nach passendem Lack. Es gibt einen sehr gut zum Innenraum passenden Tuning-Plastiklack von der Firma DUPLI-COLOR. Er hat die Nummer 327285 (Anthrazit Matt). Dieser Lack kann im Baumarkt (z.B: Bauhaus) bezogen werden und kostet ca. 10,- € pro Dose.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Allg. Informationen >
- Farbcodes / Lackieren >