Airbagstillegung (Seitenairbags)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Airbagstillegung (Seitenairbags):
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
ACHTUNG: Airbags und Gurtstraffer enthalten pyrotechnische Stoffe (Zünder). Deshalb unterliegen sie dem Sprengstoffgesetz. Bei unsachgemäßer Handhabung gehen von diesen Bauteilen erhebliche Gefahren aus, die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen können. Montage- und Demontage von Airbag-Modulen und Gurtstraffern dürfen offiziell nur von ausgebildetem und geprüftem Fachpersonal durchgeführt werden!
Als Erstes wird die Batterie abgeklemmt, um den Strom vom Airbagsystem zu nehmen (siehe Ausbau / Einbau: Batterie). Moderne Airbags sind nach ca. 30 Sekunden Stromlosigkeit „sicher“. Empfohlen wird aber immer wieder eine Wartezeit von 15 Minuten, bevor man einen Airbag-Stecker löst!
ANMERKUNG:
Jeder der solch ein Bauteil selber aus- oder einbaut, sollte sich darüber bewusst sein, dass er mit Explosivstoffen umgeht. Selbst das Abziehen eines Steckers birgt die theoretische Gefahr einer ungewollten Auslösung. Deshalb sollte man dabei außerhalb des Wirkungsbereiches des Airbags bleiben. Beim wieder Einstecken gilt das selbe!
ACHTUNG:
Während ein Airbag ausgebaut oder abgesteckt ist, sollte man die Zündung nicht einschalten. Ansonsten gibt der Roadster eine Fehlermeldung aus und die Airbaganzeige leuchtet dauerhaft auf. Dieser Fehler muss dann im Smart Center gelöscht werden!
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Beim Einbau von Sportsitzen (Sonderthemen: Sportsitze) müssen eventuell vorhandene Seitenairbags "stillgelegt" werden, da Sportsitze keine Seitenairbags besitzen. Ansonsten gibt der Roadster eine Fehlermeldung aus und die Airbaganzeige leuchtet dauerhaft auf. Dies geschieht durch den Einbau von Widerständen, die dem System das Vorhandensein von Seitenairbags vorgaukeln (3 - 4 Ohm; 1 - 1,5 Watt Widerstände). Passende Widerstände sind Cent-Artikel im Elektronik-Zubehör.
Die Widerstände können zum Beispiel direkt in den gelösten Stecker des Seitenairbags gesteckt, oder anderweitig angeschlossen werden.
Links: Ein 3,9 Ohm Widerstand mit 1,5 Watt.
Rechts: Ein 4 Ohm Widerstand
Da die Widerstände so nur ungeschützt an den Kabeln sitzen sollte man sie auf jeden Fall mit Klebeband o.ä.abtapen. Besser ist es jedoch sie geschützt zu verbauen. Hier ein Beispiel für eine geschützt Airbag-Stillegung:
Grundmaterial sind zwei Stromschalter aus dem Baumarkt (ca. 3,50 € / Stück).
Das überflüssige Innenleben wird entfernt. Nur die zwei rechts abgebildeten Klemmen werden später noch benötigt. Hochstehende Plastikteile werden ausgeschnitten.
Die Schalter-Löcher werden von hinten mit Kunstharz ausgegossen. So verschließt man die Löcher und hat später ein Sichtfenster zur Kontrolle des Widerstands bei Problemen. Nun kann der Widerstand eingesetzt werden.
Von der zweiten Seite werden die gekürzten Kabel des Seitenairbags eingeführt und anschließend die 4 Schrauben der Klemmen angezogen. Nun den Deckel wieder aufsetzen und verschrauben.
Die neuen Airbag-Stillegungen können zum Beispiel mit einem Tesa-Powerstrip an die Mittelkonsole hinter den Sitzen angebracht werden. Schiebt man die Sitze vor und schaut dahinter, kann man durch das Sichtfenster die Widerstände checken.
----------------------------------------------------------------------
Weiterhin führt die Firma Recaro einen so genannten Universal Seitenairbag-Stilllegungssatz. Er besitzt die Nummer 7201710 und kostet 35,- €. Er wird mit Gutachten und detaillierter Einbauanleitung geliefert.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Airbagstillegung (Seitenairbags) >