Kraftstoffregler

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Kraftstoffregler:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- Kraftstoffregler
- Zange
- Kabelbinder

Wo sich der Kraftstoffregler im Motorraum befindet, kann auf dem oberen linken Bild sehr gut erkannt werden (grüner Kreis). Mit der Zange den Sicherungs-Metallbügel abziehen.
Nun kann der Kraftstoffregler nach oben herausgezogen werden. Dazu kräftig ziehen, den der Regler sitzt durch einen Gummiring recht fest.
Den Kabelbinder, der den Druckschlauch fixiert, entfernen und die Regler austauschen. Den Druckschlauch auf den neuen Regler stecken und mit einem neuen Kabelbinder befestigen.
Um den neuen Kraftstoffregler einzusetzen, muss man ihn ordentlich fest eindrücken. Anschließend wird der Metall-Sicherungsbügel wieder eingesetzt.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Kraftstoffregler >