Tagfahrlicht

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Deaktivieren / Aktivieren von Funktionen
Tagfahrlicht:
Die Tagfahrlicht-Funktion schaltet das Standlicht und das Abblendlicht automatisch ein, sobald man losfährt. Tagfahrlicht läßt sich nur bei Fahrzeugen einschalten, die diese Funktion auch vom Werk aus integriert haben. Da es sich nur um eine Software-Funktion im SAM (Sicherungskasten) handelt, würde sich das Tagfahrlicht theoretisch in jedem Roadster aktivieren lassen. Ein solches Update ist von Smart allerdings nicht offiziell vorgesehen und wird daher in den SC´s nicht durchgeführt.
Im Zubehörhandel kann man ansonsten ein Tagfahrlicht-Modul zum Nachrüsten erwerben. Es ist über MisterDotCom zu erwerben!
Zum Deaktivieren / Aktivieren folgendermaßen vorgehen:
Tagfahrlicht einschalten:
- Zündung ausschalten.
- Die Lichthupe, durch Heranziehen des Schaltstocks, betätigen und gleichzeitig die Taste zum Verriegeln des Fahrzeugs auf dem Roadsterschlüssel drücken, bis ein Signalton zu hören ist.
Tagfahrlicht ausschalten:
- Zündung ausschalten.
- Die Lichthupe, durch Heranziehen des Schaltstocks, betätigen und gleichzeitig die Taste zum Entriegeln des Fahrzeugs auf dem Roadsterschlüssel drücken, bis ein Signalton zu hören ist.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Deaktivieren / Aktivieren >
- Tagfahrlicht >