Seitenscheiben

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Seitenscheiben:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 30er Torx-Bit

Zuerst das Türpanel ausbauen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türpanel!).
Um die Seitenscheibe jetzt auszubauen müssen nur noch zwei weitere Schrauben gelöst werden (30er Torx-Bit).

Danach ist die Scheibe lose und muss ganz gerade nach oben herausgezogen werden. Rechts und links sitzt sie in Gummidichtungen (Scheibenläufen).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Seitenscheiben >