Lüftungskugeln

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Lüftungskugeln:
Die Lüftungskugeln ganz zurück schieben und dann mit den Fingern gerade nach oben abziehen.

Der untere Teil ist ebenfalls nur eingeclipt und wird auch gelöst, indem er nach oben gezogen wird. Dabei muss man auf den Federniet achten, der oben mittig aufsitzt. E sitzt nur lose in seinem Loch und fällt leicht heraus.
Die kleinen Kunststoff-Abdeckungen der Fensterdüsen werden auch nur nach oben herausgezogen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Lüftungskugeln >