Aschenbecherschublade umbauen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Aschenbecherschublade umbauen:
Benötigtes Material / Werkzeug:
- Cuttermesser
- Heißklebepistole
- Doppelseitiges Klebeband
- Ein Stück Kunstleder oder Filz (ca. 12x20 cm)
Auf der Unterseite der Schublade mit dem Cuttermesser den Mittelsteg an der Kante einschneiden. Der Kunststoff ist sehr weich, so dass er sich sehr leicht schneiden lässt.
Danach von der Oberseite den Steg in der Ecke einschneiden.
Nun den Steg vorne und hinten ebenfalls einschneiden.
Den abgeschnittenen Mittelsteg unterhalb des Einbuchtung längs abschneiden und dann mit Heißkleber an der Seite befestigen. Der untere runde Teil wird nicht mehr benötigt.
Dann irgendwelche Kunststoffteile zurecht schneiden und mit Heißkleber die Öffnungen verdecken.
Zum Schluß das Kunstleder / den Filz mit doppelseitigem Klebeband in der Schublade befestigen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Aschenbecherschublade umbauen >