Kupplung

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Kupplung:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleiner Schraubenzieher
- Kupplungs-Spezialwerkzeug
Um die Kupplung abbauen zu können muss das Getriebe entfernt werden, siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Getriebe. Zuvor stellt man den Schaltknüppel auf "N" und klemmt dann die Batterie ab. Um die Kupplung ausbauen zu können, muss man sie samt Kurbelwelle drehen können.
Wenn man das Getriebe vom Motorblock abgebaut hat, kann man direkt auf die Kupplung schauen.
Die Kupplung ist mit 3 Sechskantschrauben (17er) befestigt. Um an diese zu gelangen muss man die Verschlussdeckel der Montageöffnung entfernen (motorseitig + frontseitig hinter der Kupplung). Dann dreht man die Kupplung, bis die erste Befestigungsschraube zu spüren / sehen ist.
Zwischen der Montageöffnung und dem Motorblock ist nur sehr wenig Platz, so das man mit einem normalen Steckschlüssel und Knarre nicht an die Schrauben gelangen kann. Smart verwendet hier ein speziell angefertigtes Werkzeug, das so nicht im Handel bezogen werden kann (linkes Bild). Man kann sich mit einem gekröpften Ringschlüssel behelfen, der aber nicht zu dick gebaut sein darf. Eventuell muss man ihn rundherum abschleifen. Ansonsten muss man sich ein passendes Werkzeug selber herstellen. Dies ist besonders für den Wiedereinbau der Kupplung notwendig, da man die Schrauben auf 10 Nm einschrauben muss (Drehmomentschlüssel).
Hier eine Bauanleitung für ein passendes Werkzeug!
Mit dem passenden Werkzeug nun die Schrauben herausdrehen. Vor dem Herausdrehen der letzten Schraube unbedingt die Kupplung gut festhalten, sie fällt ansonsten leicht heraus.
Beim Einbau müssen die 3 Befestigungsschrauben mit 10 Nm festgezogen werden!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Kupplung >