Handschuhfach-Beleuchtung (Selbstbau)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Beleuchtung
Handschuhfach-Beleuchtung (Selbstbau):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Dremel
- Kabel + Schukostecker
- 12 Volt Einbautaster (Schrottplatz oder neu)
- 12 Volt Lampe (Schrottplatz oder neu)
Man benötigt einen kleinen Einbau-Taster und eine Einbau-Leuchte. Beides bekommt man zum Beispiel auf Schrottplätzen oder im Zubehörhandel. Wenn man sich eine Leuchte auf dem Schrottplatz besorgt, sollte man darauf achten das deren Birne noch problemlos nachgekauft werden kann.
Für den Einbau das komplette Handschuhfach ausbauen. So kann man besser mit dem Dremel arbeiten. Das Handschuhfach besteht aus zwei Schalen und ist im Innern so gut wie hohl. Es war nicht besonders schwierig, zwei passende Löcher hinein zu schneiden.
Wenn man mit dem Dremel ein paar Ausfräsungen auf der Rückseite schafft, sind die Kabel perfekt zu verlegen. Das Kabel wird einfach hinten aus der Klappe des Handschuhfaches geführt. Nun die zwei Hälften des Handschuhfaches wieder zusammen schrauben. Für den Stromanschluss siehe Allgemeine Informationen: Anschließen / Abgreifen von 12 Volt!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Beleuchtung >
- Handschuhfach-Beleuchtung (Selbstbau) >