Lackrisse auf der Fronthaube

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Lackrisse auf der Fronthaube (Vorbeugung):
Die flexible Fronthaube des Roadsters kann bei starkem zuschlagen so stark einfedern, dass sie auf die oberen äußeren Enden der Kolbenstangen aufschlägt, die sehr dicht unter der Fronthaube sitzen. Schäden sind in diesem Fall kleine, gebündelte, netzförmige Lackrisse (Durchmesser ca. 15mm) auf der Außenseite der Fronthaube.
Zur Vorbeugung könnte man hier einen dicken Gummiring o.ä. auf die Kopfplatte der Kolbenstange setzen, der die Fronthaube schützt. Natürlich muss die Materialstärke solch eines Ringes dicker sein, als der Vorstand der Stange!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einstellen / Wartung >
- Lackrisse auf der Fronthaube >