Motorraumabdeckung lässt sich nicht schließen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Motorraumabdeckung lässt sich nicht schließen:

Viele Roadsterfahrer schimpfen immer wieder über die schlecht zu befestigende Motorraumabdeckung des Roadsters. Sie lässt sich entweder nur sehr schwer einbauen, manchmal sogar gar nicht und man benötigt etliche neue Versuche. Hierbei handelt es sich zu 99 % aber um Bedienungsfehler!
Wenn man die Motorraumabdeckung einsetzt, muss man die zwei frontseitigen Verdickungen komplett unter die entsprechenden Laschen schieben. Dazu die Abdeckung ruhig etwas hin und her bewegen und in Richtung Fahrzeugfront drücken. In dieser Position dann halten, damit sie nicht wieder nach Rückwärts verrutscht.
Dann die Abdeckung mit einer Hand herabdrücken und den Verriegelungsbolzen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Motorraumabdeckung lässt sich nicht schließen >