Wasser im SAM

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Wasser im Sicherungskasten (SAM):

Durch Undichtigkeiten im vorderen Frontbereich, kann es zu einem Wassereinbruch im Innenraum kommen (siehe Sonderthemen: Undichtigkeit / Abdichten). Dabei kann auch Feuchtigkeit in den Sicherungskasten (SAM) eindringen und verschiedenste Störungen, oder auch den kompletten Ausfall des SAM auslösen. In diesem Fall wird im SmartCenter das komplette SAM ausgetauscht, was mit kosten von etwa 700,- € verbunden ist.
Mit ein wenig Glück, ist das SAM aber noch nicht komplett zerstört und kann gerettet werden. Um dies festzustellen muss man es ausbauen und öffnen.
Ausbau des SAM: Ausbau / Einbau von Teilen: Sicherungskasten (SAM).
Öffnen des SAM: Sicherungskasten (SAM) / Sicherungen.
Um die Feuchtigkeit aus dem technischen Bauteilen zu bekommen, legt man sie für etwa 4 bis 5 Stunden in einen auf 70°C eingestellten Backofen. Die Feuchtigkeit verdunstet komplett und die Leiterplatten trocknen.
Durch den Wassereinbruch könnten Platinen und Stecker stark oxidiert sein und man kann nun versuchen sie zu reinigen. Dazu kann man z.B. Isopropylalkohol (z.B. Isopropanol aus der Apotheke) und Wattestäbchen nutzen. Hier ein Vorher-Nachher-Beispiel:
Nach dem Wiedereinbau sieht man ob sich der Aufwand gelohnt hat. Es gibt zwar keine Sicherheit dafür, doch bevor man 700,- € für ein neues SAM ausgibt, ist diese Methode sicherlich einen Versuch wert.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Wasser im SAM >