Frontkofferraum-Beleuchtung (Selbstbau)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Beleuchtung
Frontkofferraum-Beleuchtung (Selbstbau):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Dremel
- Kabel + Schukostecker
- 20 Ampere Sicherung + Sicherungshalter
- 12 Volt Lampe (Schrottplatz oder neu)
In die Frontwanne wird ein passendes Loch geschnitten (Dremel). Bei der Lampe handelt es sich um eine mit Schalter - Für vorne eventuell praktischer.
Die Lampe von hinten ist noch rundherum mit Heißkleber abgedichtet und die Kabel verlängert.
Um auf Nummer sicher zu gehen, was Dreck und Feuchtigkeit vom unten offenen Roady angeht, kann man z.B. eine wasserdichte Box um die offene Lampenrückseite bauen. Außerdem ist noch eine 20 Ampere -Sicherung in einem Stecksicherungshalter angebaut.
Damit das Ganze leicht getrennt werden kann (Kofferraumwanne), ist ein Stecker verbaut. Diese Teile gibt es im KFZ-Fachhandel. In die Außenöffnungen des Steckers wird etwas Silikon gegeben, um gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Plus-Strom, wird direkt von der Batterie geholt. Das Kabel lässt sich prima an den bereits vorhandenen verlegen. Minus ist auf der rechten Seite an einem dicken Massepunkt angeschlossen.
Wanne wieder rein und noch anschließen. Fertig!
Und noch eine Warnung für das Smart-Center.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Beleuchtung >
- Frontkofferraum-Beleuchtung (Selbstbau) >