Schlüsselbatterie wechseln

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Schlüsselbatterie wechseln:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleines Geldstück o.ä.
- Lithium-Zelle CR 1225
Spätestens nach 2 Jahren oder dann, wenn der Roadster beim Verschließen 8mal in schneller Folge blinkt, sollte man die Schlüsselbatterien auswechseln. Das Blinken ist ein Zeichen dafür, das die Batterie bald verbraucht ist. Laut Smart kann man die Fernbedienung dann noch ca. 100 Mal betätigen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass auch nach kurzer Zeit nichts mehr möglich sein kann.
Das Wechseln der Batterie ist sehr einfach. Dazu einfach den Schlüssel an seiner Öse mit einem kleinen Geldstück aufhebeln. Nun hat man direkten Zugriff auf die Batterie, die einfach herausgenommen und gewechselt werden kann.

Es dürfen nur Lithium-Zellen vom Typ CR1225 eingesetzt werden. Im SmartCenter bekommt man diese Zellen unter der Teilenummer: 0007809V002000000 für ca. 3-4 Euro das Stück. Für denselben Preis kann man im freien Handel ein ganzes 10er-Pack bekommen. Es lohnt sich also das Selberwechseln!
Nach dem Wechsel der Batterie, werden die beiden Schlüsselhälften mit leichtem Druck wieder zusammengedrückt.
Beim Wechseln der Schlüsselbatterie sollte man unbedingt auch an den Zweitschlüssel denken, der ja meistens nur jahrelang irgendwo herum liegt und dann natürlich nicht funktioniert, wenn man ihn benötigt.
Mit einem leeren Schlüssel kann der Roadster über die Notentriegelung an der Fahrertür geöffnet werden. Dazu einfach die Abdeckkappe mit dem Schlüssel abhebeln. Darunter kommt ein normales Türschloss zum Vorschein. So kommt man zwar in das verschlossene Auto, aber die Wegfahrsperre kann mit einem leeren Schlüssel nicht deaktiviert werden. Daher ist ein Starten, ohne Ersatzbatterie im Fahrzeug, nicht möglich!

Für den Fall der Fälle sollte man immer eine Ersatzbatterie im Fahrzeug haben, denn das Problem kann natürlich auch unterwegs auftreten (Hier auch auf die Haltbarkeit achten!). Ein anderer guter Platz für eine Ersatzbatterie ist im Schlüsselgehäuse selber:
Siehe auch Probleme: Roadster läßt sich nicht öffenen (blinkt 9mal)!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einstellen / Wartung >
- Schlüsselbatterie wechseln >