Kühlwassertemperaturfühler

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Kühlwassertemperaturfühler:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- lange dünne Zange
Er misst die Temperatur des Motor-Kühlwasserkreislaufes, die im rechten Zusatzinstrument angezeigt wird. Wo im Motorraum er genau sitzt ist auf dem nächsten Bild sehr gut zu erkennen.
Um ihn auszubauen wird zuerst der Stecker abgezogen. Dazu die Verriegelung (Pfeil) eindrücken und den Stecker nach hinten abziehen.
Um nun gleich besser an den Sicherungs-Metallbügel des Temperaturfühlers zu gelangen, dreht man den Temperaturfühler zur Seite. Er sitzt nicht besonders fest.
Jetzt wird der Sicherungs-Metallbügel mit einer langen dünnen Zange gegriffen und in Richtung der Fahrzeugfront abgezogen. Dann kann der Fühler nach oben herausgenommen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Kühlwassertemperaturfühler >