Fernbedienung defekt – Roadster offen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Fernbedienung defekt – Roadster offen:
Was tun wenn die Fernbedienung des Roadster-Schlüssels defekt ist, der Roadster aber irgendwo offen steht. Oder die Batterie des Schlüssels ist leer und natürlich hat man keine Ersatzbatterie dabei. Auch in diesem Fall kann der Roadster verschlossen werden. Dazu folgendermaßen vorgehen:

- Zündung einschalten.
- Den halbrunden Schalter für die Zentralverriegelung (auf der Sicherheitsinsel) drücken.
- Jetzt blinkt die kleine rote LED im Schalter für 5 Sekunden sehr schnell.
- Innerhalb dieser Zeit den Schlüssel abziehen, den Roadster verlassen und die Tür schließen.
- Der Roadster verriegelt sich selbst!
Ist die Fahrzeugbatterie leer, kann der Roadster nicht verriegelt werden!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Fernbedienung defekt – Roadster offen >