Innenraumfilter / Pollenfilter

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Innenraumfilter / Pollenfilter:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 15er Torx-Bit
- Innraum-/Pollenfilter
Teilenummern:
Mercedes-Benz: A454 830 0018
Smart: 001 3871 V001
Mitsubishi: MR958017
Maße:
ca. 170 x 202 x 40 mm
Bezug:
- SmartCenter
- ebay von Car-in-Automotive (deutlich günstiger als bei Smart!)
- www.top-kfz-teile.de für 17,- EUR; Mann-Filter; Nr.: 07004442
Zuerst muss im Beifahrerfußraum der Teppich entfernt und die Teppichverkleidung des Bodens zum Sitz hin umgeklappt werden. Dann sieht man das Pannenset vor sich und entfernt zuerst die Rändelschraube unten rechts.

Dann muss oben links eine Abdeckung entfernt werden, die von einer Schraube gehalten wird (15er Torx-Bit).

Nun zieht man die Teppichverkleidung rechts in Richtung Sitz heraus, zieht danach oben am Pannenset und klappt es in Richtung Sitz nach unten, was nicht besonders gut geht.
Schaut man nun im Beifahrerfußraum nach oben, sieht man den Deckel des Innenluftfilters. Dieser wird vorne von einer Lasche gehalten, die man leicht Richtung Sitz zieht, um ihn nach unten aufzuklappen.
Die Luft strömt im Filter von rechts nach links und der Luftfilter wird entsprechend eingesetzt. Das ist ebenfalls etwas fummelig, geht aber. Anschließend baut man alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Innenraumfilter / Pollenfilter >