Drivelock

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Deaktivieren / Aktivieren von Funktionen
Drivelock:
Die Zentralverriegelung verriegelt den Roadster, sobald eine Geschwindigkeit von 14 km/h erreicht wird. Zum Deaktivieren / Aktivieren folgendermaßen vorgehen:

Drivelock deaktivieren:

- Zündung ausschalten.
- Die halbrunde Zentralverriegelungstaste und die „Öffnen“-Taste auf dem Roadsterschlüssel gleichzeitig drücken, bis ein Signalton zu hören ist.

Drivelock aktivieren:

- Zündung ausschalten.
- Die halbrunde Zentralverriegelungstaste und die „Schließen“-Taste auf dem Roadsterschlüssel gleichzeitig drücken, bis ein Signalton zu hören ist.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Deaktivieren / Aktivieren >
- Drivelock >